RFID – PuTTY – PySerial 19.04.2011

# Putty

Baudrate = 115200  
Port = Com4  
FlowControl = xonxoff  
Slá inn P2, k, m,d

### Skrifa tög

1)Halda tagi fyrir loftneti

2) Skrifa D <enter>, T. <enter>, (passa að readerinn skili T)

3) Slá inn W og svo 24 stafa kóða (dæmi: W012345678901234567890123). Athuga að readerinn skili W til baka.

### Stilla readerinn fyrir Python (Pyserial)

1)Slá inn k <enter>, m <enter> og D <enter>.

2) Ýta á S <enter> til að vista stillingarnar.

# PySerial

Import serial  
import time

Ser = serial.Serial (3, timeout =1, baudrate = 115200, xonxoff = True)  
ser.readline()